Характеристики тормозного резистора

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product | | Resistor ceramic housing | |  | |
| Model | | PRHX-3000W 27ΩJ | | Brand: PROSTAR | |
|  | | | | | |
| Product | PRHX-3000W 27Ω | |  | |  |
| data |
| NO | DF2811B digital electric bridge load instrument vernier caliper | | | | |
|  | Permissible value：＋28.35Ω -25.65Ω electrical ageing test= | | | | |
|  | The highest rated voltage：284.6V △R≤±1% | | | | |
|  | The rated current ：10.5A | | | | |
|  | Resistor surface temperature rise：≤275℃ | | | | |
|  | Work temperature：-55℃­—+155℃ | | | | |
|  | Stability grade：±5% | | | | |
|  | Resistor tempco ：a ≤ 250 \* 10-6 | | | | |
|  | Proof voltage：2000V/AC | | | | |
|  | Overload： 10 times power dissipation 5S no open circuit，no combustion △R≤±1% | | | | |
|  | Standard no.：GB/T 5729-2003 GB5732-85 | | | | |