Характеристики тормозного резистора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Product | Resistor ceramic housing |  |
| Model | PRHX-3000W 27ΩJ | Brand: PROSTAR |
|  |
| Product | PRHX-3000W 27Ω |  |  |
| data |
| NO  | DF2811B digital electric bridge load instrument vernier caliper |
|  | Permissible value：＋28.35Ω -25.65Ω electrical ageing test= |
|  | The highest rated voltage：284.6V △R≤±1% |
|  | The rated current ：10.5A |
|  | Resistor surface temperature rise：≤275℃ |
|  | Work temperature：-55℃­—+155℃ |
|  | Stability grade：±5% |
|  | Resistor tempco ：a ≤ 250 \* 10-6 |
|  | Proof voltage：2000V/AC |
|  | Overload： 10 times power dissipation 5S no open circuit，no combustion △R≤±1% |
|  | Standard no.：GB/T 5729-2003 GB5732-85 |